**ИНСТРУКЦИЯ**

**по пользованию электроприборами в гостиничном номере**

**Правила пользования минибаром (холодильником)**

Регулирование температуры:

Минибар (холодильник) находится во включенном состоянии и оснащён регулятором температуры. Не нужно регулировать охлаждение, так как в зависимости от температуры окружающей среды, автоматика держит температуру, установленную заводом-изготовителем. Если по какой-то причине минибар (холодильник) был отключен, после включения необходимая для хранения температура в пустом холодильнике достигается примерно через 6-7 часов.

* Не передвигайте холодильник самостоятельно
* Не пытайтесь ремонтировать холодильник самостоятельно! В случае неисправности обратитесь в службу приема и размещения.
* Отравляющие или взрывоопасные материалы хранить в холодильнике запрещается!

Полезные советы:

Не перегружайте холодильник! Тёплые пищевые продукты и напитки можно поместить в холодильник только после их охлаждения до комнатной температуры. Целесообразно оставить место в холодильнике между продуктами для эффективного и равномерного охлаждения.  для выключения холодильника, необходимо вынуть вилку из электророзетки.

 Автоматическое оттаивание:

Каждые 22 часа автоматически повторяется цикл оттаивания (в течении 2 часов).

 **Информация об охране окружающей среды:**

Аппарат  не содержит ни CFC, ни HCFC.

В агрегате охлаждающим средством является водный раствор аммиака (натуральное соединение  водорода-азота). Порообразователем полиуретановой изоляции является циклопентан - безопасный для озонового слоя.

**Правила пользования электрическим феном**

**Управление феном**

Кнопка фена                                   ON (ВКЛ.) = вкл./выкл. (держать кнопку

нажатой для включения прибора)

Левый переключатель                   0 = Прибор выключен

1 = Поток воздуха средней мощности

2 = Поток воздуха высокой мощности

Правый переключатель                 Cool (Холодный воздух) = Низкая

Температура

1 = Средняя температура

2 = Высокая температура

Если прибор не используется, выключатель на настенном держателе должен находиться в положении «выкл.» № (0). В случае перегрева прибор выключается автоматически. После краткого перерыва прибор возобновит работу.

**Меры безопасности:**

При пользовании электрическим феном следует соблюдать следующие меры предосторожности:

* Ни в коем случае не пользуйтесь феном в ванне и в душе или поблизости от раковины, наполненной водой.
* Ни в коем случае не погружайте фен в воду или в другие жидкости.
* Не кладите прибор на место, в которое может попасть вода или другие жидкости.
* Не пытайтесь вытащить подключенный электрический прибор из воды: немедленно выньте вилку из сетевой розетки.
* Всегда, когда кладете прибор, выключайте его.
* Пользуйтесь феном так, чтобы решетки для входа и выхода воздуха никогда не были закрыты посторонними предметами.
* Не используйте фен для сушки вещей.
* Не пользуйтесь прибором при наличии аномалий в работе, после его падения или при поврежденном шнуре.
* При намокании наружных поверхностей фена, шнура питания или штепсельной вилки отключите вилку от розетки. Для дальнейшего использования фена дождитесь его полного высыхания.
* Не пытайтесь починить прибор самостоятельно, обратитесь в службу приема и размещения отеля.
* Этот прибор не предназначен для использования людьми (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или нехваткой опыта и знаний. Они могут пользоваться прибором только под наблюдением человека, ответственного за их безопасность. Не позволяйте детям играть с прибором.
* Дети должны пользоваться прибором под присмотром взрослых. Предупредите детей об опасности, связанной с использованием прибора, и проинформируйте их о мерах предосторожности.
* Эксплуатация фена не подразумевает применения к нему физической силы, так как это может привести к поломке по вине пользователя.

**Правила пользования электрическим чайником**

Электрочайник предназначен для нагревания только чистой питьевой воды.

**Кипячение воды:**

* Снимите чайник с подставки.
* Откройте крышку, нажав кнопку.
* Наполните чайник водой.
* Закройте крышку.
* Поместите чайник на подставку.
* Вставьте штепсельную вилку в розетку.
* Нажмите клавишу вкл./выкл.
* Начнется процесс кипячения воды.
* Чайник выключится автоматически, когда вода закипит.
* Снимите чайник с подставки и аккуратно налейте кипяченую воду в подходящую емкость.
* Дайте чайнику остыть 10 – 15 секунд, прежде чем повторно вскипятить воду.

 **Меры безопасности:**

При пользовании электрическим чайником следует соблюдать следующие меры предосторожности:

* Используйте чайник согласно данной инструкции.
* Устанавливайте чайник на ровную, устойчивую поверхность.
* Не устанавливайте на чайник посторонние предметы.
* Не используйте прибор при поврежденном шнуре питания, если нарушена нормальная работа устройства, если оно падало или было повреждено другим образом
* При отключении чайника от сети держитесь только за вилку, не тяните за провод, это может привести к повреждению провода или розетки и вызвать короткое замыкание
* По окончании использования не забывайте отключать чайник от сети
* Оберегайте чайник от ударов, падений и иных механических воздействий.
* Не используйте чайник вне жилого помещения.
* Этот прибор не предназначен для использования людьми (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или нехваткой опыта и знаний. Они могут пользоваться прибором только под наблюдением человека, ответственного за их безопасность. Не позволяйте детям играть с прибором.
* Используйте чайник только по прямому назначению для нагревания чистой питьевой воды. Не нагревайте в чайнике другие жидкости.
* Во избежание ожогов не прикасайтесь к горячим деталям прибора незащищенными руками до тех пор, пока они полностью не остынут.
* Не открывайте крышку чайника, пока вода кипит.
* Берегите лицо и руки от пара во избежание получения ожогов.
* Наполняйте чайник выше отметки **MIN**. Нагревание недостаточного количества воды может привести к поломке чайника.
* Не наполняйте чайник выше отметки **MAX**, при закипании вода может выплеснуться.
* При намокании наружных поверхностей чайника, подставки, шнура питания или штепсельной вилки отключите вилку от розетки. Для дальнейшего использования чайника дождитесь его полного высыхания.
* Эксплуатация чайника не подразумевает применения к нему физической силы, так как это может привести к поломке по вине пользователя.

**Правила пользования электрическим утюгом**

**Заполнение резервуара для воды:**

* Выключите утюг и отключите его от электросети.
* Откройте крышку наливного отверстия. Наклоните утюг и заполните резервуар для воды до максимального уровня.
* Используйте для налива воды специальную емкость (заказать в службе приема и размещения)
* Не заполняйте резервуар для воды выше отметки MAX.
* Плотно закройте крышку наливного отверстия.

**Использование:**

* Поставьте утюг вертикально. Задайте нужную температуру глажения, повернув дисковый регулятор нагрева в необходимое положение. Определите рекомендуемую температуру глажения, указанную на ярлыке текстильного изделия. Если материал изделия неизвестен, определите температуру глажения, прогладив участок, незаметный при использовании изделия. Изделия, изготовленные из шелка, шерстяных и синтетических материалов следует гладить с изнанки, чтобы не допустить появления лоснящихся пятен. При использовании функции разбрызгивания на изделии возможно появление пятен.
* Вставьте вилку шнура питания в розетку электросети. Загорится индикатор нагрева. Начинать глажение следует через некоторое время после того, как погаснет индикатор нагрева. Во время глажения индикатор нагрева будет периодически загораться.
* Для глажения с паром нажимайте кнопку подачи пара. Если установлена низкая температура нагрева, возможна утечка воды из подошвы утюга.
* Для увлажнения ткани при глажении можно использовать функцию разбрызгивания. Несколько раз нажмите кнопку разбрызгивателя для увлажнения перед глажением чтобы вскипятить воду.

 **Меры безопасности:**

При пользовании электрическим утюгом следует соблюдать следующие меры предосторожности:

* Используйте утюг согласно данной инструкции.
* Запрещается погружать утюг в воду.
* Используйте и устанавливайте утюг на горизонтальной, ровной и устойчивой поверхности.
* Не используйте утюг при поврежденном шнуре питания, если нарушена нормальная работа устройства, если оно падало или было повреждено другим образом
* При отключении утюга от сети держитесь только за вилку, не тяните за провод, это может привести к повреждению провода или розетки и вызвать короткое замыкание
* По окончании использования не забывайте отключать утюг от сети. Не оставляйте включенный в сеть утюг без присмотра.
* Сетевой шнур не должен касаться горячей подошвы утюга.
* Оберегайте утюг от ударов, падений и иных механических воздействий.
* Этот прибор не предназначен для использования людьми (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или нехваткой опыта и знаний. Они могут пользоваться прибором только под наблюдением человека, ответственного за их безопасность. Не позволяйте детям играть с прибором.
* Во избежание ожогов не прикасайтесь к горячей подошве утюга незащищенными руками до тех пор, пока она полностью не остынет.
* Не направляйте струю пара от парогенератора на людей.
* По окончании глажения, во время заполнения или слива резервуара для воды, а также оставляя утюг без присмотра даже на короткое время, ставьте утюг в вертикальное положение и отключайте от электросети.
* Не добавляйте в парогенератор духи, уксус, крахмал, добавки для глажения и другие химические средства.
* При намокании наружных поверхностей утюга, шнура питания или штепсельной вилки отключите вилку от розетки. Для дальнейшего использования утюга дождитесь его полного высыхания.
* Эксплуатация утюга не подразумевает применения к нему физической силы, так как это может привести к поломке по вине пользователя.
* Гладить вещи используя исключительно гладильную доску.

**Правила управления системой кондиционирования**

1. Включите кондиционер кнопкой ON: на дисплее появятся обозначения режимов и фактическая температура в помещении.
2. Нажатием кнопки MODE выберите режим работы кондиционера:
3. охлаждение – снежинка;
4. отопление – солнце;
5. вентиляция – ветер;
6. осушение – капли
7. автоматический режим - стрелки.
8. Кнопками \_\_\_ (вверх) и \_\_\_\_ (вниз) установите желаемую температуру в помещении (в автоматическом режиме регулировка данными кнопками недоступна.
9. Кнопкой FAN выберите желаемую скорость вентилятора. При нажатии кнопки скорость будет меняться последовательно: начиная с высокой, затем средней, низкой и автоматической работы вентилятора. Предпочтительным является автоматический режим. В этом режиме скорость работы вентилятора тем выше, чем больше разница между фактической и установленной температурами.
10. После завершения установки желаемой температуры дисплей автоматически переходит в режим показаний фактической температуры в помещении, по изменению которой можно контролировать выполнение кондиционером заданной программы.
11. Для выключения кондиционера нажмите кнопку OFF. Через 3 – 5 минуты работа кондиционера прекратится.

**Правила пользования телевизором**

**Управление телевизором:**

* Управление телевизором осуществляется дистанционным пультом управления.
* Включение телевизора производится кнопками “MENU” или “OK”.
* Выключение телевизора красной кнопкой в правом верхнем углу.
* Выбор телевизионных каналов производится через “MENU” или кнопками TV+, TV- или цифровым набором.
* Выбор радиоканалов производится кнопками “RADIO+” и “RADIO-“.
* Регулировка громкости производится кнопками «**+**  »  и  «**–** ».

**Меры безопасности:**

При использовании телевизора следует соблюдать следующие меры предосторожности:

* Покидая номер, выключайте телевизор.
* Не пользуйтесь телевизором при наличии аномалий в его работе, после его падения или при поврежденном шнуре.
* Не пытайтесь чинить телевизор самостоятельно, для ремонта обратитесь в службу приема и размещения отеля.
* Не позволяйте детям играть с телевизором. Дети должны пользоваться телевизором под присмотром взрослых. Предупредите детей об опасности, связанной с использованием прибора и проинформируйте их о мерах предосторожности.
* Управление телевизором осуществляется исключительно с помощью пульта дистанционного управления. Если пульт не работает, не пытайтесь управлять кнопками на самом телевизоре, для ремонта обратитесь в службу приема и размещения отеля.